 Часы наручные кварцевые
 Справочное пособие по ремонту (часть вторая)
 П/О «Заря» г. Пенза СССР

 Предисловие
 Настоящее справочное пособие включает разделы по ремонту кварцевых наручных часов КНЧ 1356, 1656, 1656А, 1656Н и календарных устройств КНЧ 2350, 2360, 2450, 2460. Индексация деталей и сборочных единиц механизмов часов дана по «Часовому словарю», изданному фирмой «Эбош А. О» в 1976 году.
 В настоящем издании пособия разделы «Проверка пригодности источника питания», «Проверка работоспособности блока кварцевого генератора», «Проверка исправности шагового двигателя», «Измерение среднего тока, потребляемого часами», повторяются в полном объеме первой части ранее изданного справочного пособия. Справочное пособие по ремонту рассчитано на часовщиков-ремонтников, производящих ремонт электронно-механических кварцевых наручных часов со стрелочной индикацией, и может быть использовано как учебный материал при подготовке часовщиков-ремонтников кварцевых наручных часов на заводах-изготовителях, предприятиях бытового обслуживания и в средних профессионально-технических училищах.

 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
 Предисловие (3).
 Введение (3).
 Принцип действия часов (5).
 Конструктивные особенности колесной передачи и механизма перевода стрелок (16).
 Конструктивные особенности календарного устройства КНЧ 2350, 2360 (20).
 Измеритель параметров электронных часов П157А (22).
 Электрохимические источники питания (23).
 Проверка пригодности источника питания (25).
 Проверка работоспособности блока кварцевого генератора (25).
 Проверка исправности шагового двигателя (27).
 Измерение среднего тока, потребляемого часами (28).
 Регулировка суточного хода КНЧ 1656Н (30).
 Особенности регулировки суточного хода часов 1356, 1656 и 1656А (30).
 Возможные неисправности КНЧ с шаговым двигателем и способы их устранения (31).
 Часы с механизмом 1356 (34).
 Часы с механизмом 1656 (56).
 Часы с механизмом 1656А (73).
 Часы с механизмом 1656Н (92).
 Часы с механизмом 2350 (112).
 Часы с механизмом 2360 (131).
 Часы с механизмом 2450 (137).
 Часы с механизмом 2460 (155).