 Центральный научно-исследовательский институт «Румб»
 Отраслевая система НТИ
 Обзоры по судостроительной технике
 Микро-ЭВМ для корабельных навигационных систем
 1985

 УДК 681.3-181.5:629.12

 Ключевые слова: параметры микро-ЭВМ, комплекты БИС микропроцессорные, БИС запоминающих устройств, процессор, микро-ЭВМ на различных комплектах БИС, интерфейс мультиплексный последовательный

 Быстрое развитие микропроцессорной техники привело к широкому использованию микро-ЭВМ для обработки измерительной информации. Специфика обработки такой информации в корабельных навигационных системах (повышенная точность вычислений и надежность обработки, большой удельный вес тригонометрических преобразований), а также условий их эксплуатации делают целесообразной разработку и применение микро-ЭВМ, эффективных при решении навигационных задач и отвечающих корабельным условиям эксплуатации.
 На основании анализа задач обработки навигационной информации определены требования к структуре и составу микропроцессорных вычислительных систем и характеристикам микро-ЭВМ. Построение таких микро-ЭВМ на отечественных микропроцессорных комплектах БИС и БИС памяти и рассматривается в данном обзоре.
 Обзор составлен на основе отечественных и зарубежных материалов (журнальные статьи, информационные бюллетени, книги), опубликованных за период 1971-1985 гг.
 Обзор адресован широкому кругу специалистов, работающих в области проектирования микропроцессорных систем и применения микро-ЭВМ в корабельных навигационных системах.

 Авторы: Е.А. Шлейфштейн, С.Т. Хвощ, Н.И. Федоров, А.П. Голынский, З.И. Цал
 Научный редактор доктор технических наук В.Б. Смолов

 КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
 Введение.
 1. Особенности применения микро-ЭВМ в корабельных навигационных системах.
 2. Состояние разработки микропроцессорных комплектов БИС.
 3. Состояние разработки микро-ЭВМ для корабельных навигационных систем.
 4. Организация и структура последовательного мультиплексного канала передачи информации (113).
 Литература (120).